5.3 Exolab-Quiz-Routage-IP-Enonce

VLAN

Virtual Local Area Network

Objectifs => Segmentation logique de réseau physique

=> Sécurité enpéchant des échange de certains postes vers d’autres.

=> Performance améliorées en réduisant la taille des domaines de diffusion.

Physique = VLAN niveau 1

A MAC = VLAN niveau 2

DZP = VLAN niveau 3

Port = physique

Mode :

Standard => Switch> Enable

Privilégié=> Switch# Conf termd

Switch (config)# exit

Cours du 07/03/2024 de 7H20 à 9H15

Connaissances IP en générale

Vlan : fonctionnement, commandes (vue en tp)

STP : Spanning Tree, savoir appliquer la situation actuelle ou future